HDD

CPU

RAM

PCI

1. Resimde görülen anakart üzerine takılması gereken parçalardan hangisi kesinlikle doğrudur?

 A) CPU B) AGP C) PCI D) HDD

2. Bilgisayarın hızını etkilemeyen, performansını arttıran donanım hangisidir?

A) Anakart B) Ram C)İşlemci D) Power Supply

3. Aşağıdakilerden hangisinin Veri depolama kapasitesi yanlıştır?

A) DVD 4,7 GB B) BLU-RAY 25 GB

C) DİSKET 1,44 GB D) CD 700 MB

4. Aşağıdaki Network cihazlarından hangisi yanlış tanımlanmıştır?

A) Modem: telefon sinyalini ve İnternet sinyallerini birbirine çevirir.

B) Switch : internet sinyalini sadece kablosuz olarak çoğaltır.

C) Accespoint: internet sinyalini kablolu veya kablosuz çoğaltır.

D) Ethernet: internet sinyalini anakarta ulaştırır.

5. 2016-2017 yıllarında yaygınlaşan, kapasitesi ve frekans hızı çok yüksek RAM çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) DDR2 B)DDR3 C)DDR4 D)DDR5

6.Gelişmiş, Ekran Kartları için tasarlanmış en hızlı slot yapısı hangisidir?

A) PCI B)ISA C) AGP D) PCI-E

7. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan en hızlı USB hız standartıdır?

A) USB4.0 B) USB3.0 C) USB2.0 D)USB 1.0

8. Aşağıdakilerden hangisi Ses, ekran, ethernet kartlarının üretici firma tarafından anakarta tümleşik olarak yerleştirilmesine verilen genel tanımdır?

A) ONBOARD B) PORT C) SOKET D) SLOT

9. Aşağıda giriş yuvaları ve yuvaya takılan donanım parçaları verilmiştir. bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Slot-RAM B) usb-HDD C) soket- CPU D) jack- Kulaklık

10. Aşağıdakilerden donanım parçalarından hangisine fan yerine aliminyum kit takılmaktadır?

A) RAM B) CPU C)HDD D) Ekran Kartı

11. Aşağıdaki hangisi çok az enerji harcayan, ekranı eğilebilen piksel noktasal görüntü oluşturan yeni teknoloji monitör tipidir?

A) LED B) OLED C) PLAZMA D)LCD

12. Aşağıdakilerden hangisi anakarta birden fazla takılamaz?

A) BIOS B)RAM C) Ekran kartı D) CPU

13. Aşağıdakilerden hangisi en büyük kapasite ölçü birimidir?

A) Gigabyte B)Exabyte C) Petabyte D) Terabyte

14. Aşağıdaki yazıcı-boya tipi-boya haznesi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 Yazıcı adı boya tipi boya haznesi

A. Lazer toz boya toner

B. Püskürtmeli Sıvı boya kartuş

C. Nokta Vuruşlu Sprey şerit

D. Termal boya yok ısıtıcı

15. Aşağıdaki görüntü kabloları işlevlerinden hangisi yanlıştır?

A) VGA: Standart Görüntü

B) DVI: Yüksek çözünürlüklü görüntü

C) HDMI: Yüksek çözünürlüklü görüntü ve ses

D) SCART: Full HD görüntü

16–Mini netbooklarda kullanılan düşük enerjili işlemci grupları aşağıdakilerden hangisidir?

A) AMD FX Serisi işlemciler B) A6 A8 A10 işlemciler

C)Atom, mobil işlemciler D) i3 i5 i7 işlemcileri

 17. Yeni bir PC hazırlarken aşağıdakilerden hangisinin uyumuna dikkat edilmez?

A) LCD B) CPU C)RAM D)Anakart

18. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde monitörlerde kullanılan en yüksek görüntü standartıdır?

A) Full HD 1080p B) SUHD 16K

C) UHD 4K D) HDready 720p

19. Veri işleme hızı en yüksek ve içinde hareketli disk bulunmayan yeni teknoloji ürünü harddisk tipi hangisidir?

A) SSD B)HİBRİD C)ATA D) SATA

20. Aşağıdakilerden hangisi yazıcı kartuşunda kulanılan ana renk boya değildir?

A) B) C) D)

21. Aşağıdaki donanımlardan hangisine Statik elektrik güvenliği (ESD) için Antistatik bileklik takılmaz?

A)Anakart B) Ekran kartı C)UPS D) CPU

22. Aşağıdakilerden hangisi ekranların çapraz uzunluk ölçüsüdür?

 A) İNÇ B) IPS C) CM D) DPI

23. Ekran kartları üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) RAM B) FAN C) BIOS D)CHİPSET

24.Pcde bulunan işlemci veya ekran kartının soğutma sistemini maksimum seviyeye getirerek çalışma hızını, frekansını arttırma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Onboard B) Upgrade C) Update D)Overclock

25.Aşağıdaki Ses girişi jakları renklerinden hangisi yanlıştır?

A. Açık Yeşil- ses çıkışı Hoparlör

B. Sarı-ses arttırma-Bass

C. Mavi-ses aktarımı-Anfi sistemi

D. Pembe-ses girişi-mikrofon

26. 1000 metre mesafedeki 2 PC arasında hızlı veri transferi yapmak için aşağıdaki kablo tiplerinden hangisi en uygunudur?

A) Cat5 B) Cat6 C) Cat5e D) Fiber Optik

27. PC ye taktığımız anda çalışmayan fakat driver programı yüklendiğinde çalışan donanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fare B) Hoparlör C) Yazıcı D) Monitör

28.Elektrik kablosu çıkarılmış olmasına rağmen içinin açılıp dokunulduğunda ölümcül tehlike oluşturan donanım hangisidir?

A) CRT Monitör B) CPU C) Harddisk D) Printer

29. Bilgisayarda programların çalıştırıldığında verilerin yüklendiği ve işlem bittiğinde verilerin silindiği fiziksel alana ne ad verilir?

A ) Disk B ) İşlemci C ) Bellek D ) Anakart

30. Aşağıdaki kablo çeşitlerinden hangisi harddisklerde en hızlı veri aktarımı sağlar?

A) IDE B)SATA C)MOLEX D)USB2.0

31. Fare ve klavyesi bulunmayan, dokunmatik ekranla çalışan avuç içi olarak kullanılan android özellikli hafif ve küçük boyutlu PC çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Netbook B) Desktop C) Notebook D) Tablet

32. Metrelik büyüklüklerde bir fotoğraf çıktısını kağıt plastik kumaş üzerine baskı oluşturan yazıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plotter B) Lazer

C) Mürekkepli D) Nokta vuruşlu

33. HDMI kablosu ile aşağıdaki sinyallerden hangisi iletilemez?

A) Görüntü B)Ses C) İnternet D)Uydu

**Sınavda ve Hayatta Başarılar ☺ Bilişim Tekn. Öğrt. Rüştü ARSLAN**

● BU ŞEKİLDE İŞARETLEYİNİZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1 | O | O | O | O |
| 2 | O | O | O | O |
| 3 | O | O | O | O |
| 4 | O | O | O | O |
| 5 | O | O | O | O |
| 6 | O | O | O | O |
| 7 | O | O | O | O |
| 8 | O | O | O | O |
| 9 | O | O | O | O |
| 10 | O | O | O | O |
| 11 | O | O | O | O |
| 12 | O | O | O | O |
| 13 | O | O | O | O |
| 14 | O | O | O | O |
| 15 | O | O | O | O |
| 16 | O | O | O | O |
| 17 | O | O | O | O |
| 18 | O | O | O | O |
| 19 | O | O | O | O |
| 20 | O | O | O | O |
| 21 | O | O | O | O |
| 22 | O | O | O | O |
| 23 | O | O | O | O |
| 24 | O | O | O | O |
| 25 | O | O | O | O |
| 26 | O | O | O | O |
| 27 | O | O | O | O |
| 28 | O | O | O | O |
| 29 | O | O | O | O |
| 30 | O | O | O | O |
| 31 | O | O | O | O |
| 32 | O | O | O | O |
| 33 | O | O | O | O |



İNCİRLİOVA

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Kurs No:1130370

Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)

Bilgisayar Kullanma Modülü

 Test Sınavı

15 Aralık 2017 Cuma

 Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

 İmza:

Sınavdan Önce Mutlaka Okuyunuz

1. Her sorunun yalnızca bir cevabı vardır.

2. **Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez.**

3. Sınav süresi bir ders saati **45** dakikadır.

4. Soruların her biri **3** puandır. (3x33=99)

TC, Ad, Soyad 1 Puandır. Toplam 100 puandır.

5. Sınavda sadece **kurşun kalem** kullanılacaktır.